	Наименование
	Описание
	Изображение
	Стоимость с монтажом (ориентировочная)

	VIZIT-M428C
	Монитор цветного изображения (CVBS, 2,7") для многоабонентского видеодомофона. Возможность подключения кнопки "Звонок". Напряжение питания 15-28VDC. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.
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6 000р.

	




VIZIT-442M
	Монитор цветного изображения (CVBS, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП.. Напряжение питания 15-28VDC. Цвет – серебристый, белый или тёмно-серый. 
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8 500 руб.

	



VIZIT-M468M
	Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC. Цвет корпуса -серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.
	[image: ]
	



10 500 руб.

	



VIZIT-M471M
	Монитор цветного изображения, сенсорный экран (CVBS, 7"). Возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров (до14500 шт.) или видеороликов (до 6 часов). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки "Звонок" , телекамеры и УКП. Напряжение питания 15-27VDC. Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый
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20 000 руб.

	



БВД-403CPL
	Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив PINHOLE 90°, функция "День-ночь", ИК подсветка для телекамеры. Подставка для поворота блока на 20°
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7 500 руб.



Компания "Эксперт-Плюс" предлагает установить индивидуальный комплект Видеодомофона с возможностью подключения дополнительных видеокамер для визуального мониторинга обстановки перед входной дверью или подъездом.
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